V2243WS

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | V2243WS |
| **屏幕尺寸（对角）** | 21.5" +LED panel |
| **屏幕比例** | 16:9 |
| **可视尺寸（对角）** | 546.86mm(diagonal) |
| **点距（mm）** | 0.24825X0.24825mm |
| **画面尺寸** | 476.64X268.11mm |
| **亮度（cd/m2）（典型值）** | 200cd/㎡ |
| **对比度（典型值）** | 700:1/5百万:1(DCR) |
| **响应时间（典型值）** | 5ms |
| **可视角度（典型值）(CR≥10)** | 90/65（CR>10） |
| **水平刷新率（KHz）** | 30~83KHz |
| **垂直刷新率（Hz）** | 50~76Hz |
| **带宽（MHz）** | 148.5MHz |
| **最大分辨率** | 1920X1080 |
| **推荐分辨率** | 1920X1080/60Hz |
| **显示颜色** | 16.7M |
| **HDCP功能** | No |
| **信号输入** | 模拟 RGB |
| **信号接口** | D-Sub  15-pin |
| **USB接口** | No |
| **电源输入** | DC:12V 3A |
| **功耗（工作模式）** | ≤25W |
| **功耗（关机模式）** | ≤0.5W |
| **外接Adapter** | YES |
| **能效等级** | 1级 |
| **POP** | no |
| **即插即用** | yes |
| **调整控制** | MENU，-，+，AUTO、Power |
| **OSD类型** | GW OSD，10国 |
| **OSD语言** | 简体中文、英文、韩语、土耳其语、法语、德语、意大利语、西班牙语、俄语、日语 |
| **默认语言** | 简体中文 |
| **喇叭** | no |
| **安规认证** | CCC |
| **壁挂** | VESA 75X75mm |
| **外壳颜色** | 前框。后壳、支架、底座全黑、ABS材质 |
| **机构功能** | 倾斜：-4°~14°  屏幕旋转: 无     高度调整: 无    左右旋转: 无 |
| **尺寸(显示器含底座) (宽x高x厚)** | 510.2×349.6×175mm |
| **尺寸(纸箱) (长x宽x高)** | 562×365×110mm |
| **净重 (Kg)** | 1.95kg |
| **毛重 (Kg)** | 3.12kg |