产品代码

E2180SWN

屏幕尺寸(对角) 20.7"W

可视尺寸(对角) 525mm

点距（水平/垂直） 0.2385(H)x0.2385(V)mm

画面尺寸（水平/垂直） 457.92(H)x257.58(V)mm

亮度（典型值） 200 cd/m²

对比度（典型值） 20000000:1（动态）

响应时间（典型值） 5ms

可视角度（水平/垂直）（典型值） 90°/65°(CR≥10)

扫描频率 水平: 30k - 83kHz

垂直: 50 - 76Hz

点时钟 148.5MHz

最大分辨率 1920x1080@60Hz

推荐分辨率 1920x1080@60Hz

显示颜色 16.7M

HDCP功能 无

信号输入 Analog

接口 D-Sub 15-pin

电源 19Vdc,1.31A

消耗功率 正常工作:22W（典型值）;

待机:<0.5W待机:<0.5W

即插即用 VESA DDC2B/CI

用户控制 菜单/选择, 4：3/宽屏/增加, Clear Vision/减少, 自动调整/退出, 电源开关

OSD语言 英文, 德语, 法语 ,意大利语, 西班牙语, 瑞典语, 波兰语 ,捷克语, 俄语, 葡萄牙语,韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语,芬兰语,荷兰语

喇叭 无

认证 CCC，CH RoHS，CEL，Win8

壁挂 VESA 100mm×100mm

尺寸(显示器)mm 490.2(W)x365.7(H)x190(D)mm

保修期限 注册AOC用户俱乐部会员享3年全保